关于拟推荐“新疆叶城县叉路口铅锌矿预查”项目

申报自然资源部2024年度自然资源

科学技术奖的公示

一、成果基本情况

1.成果名称：新疆叶城县叉路口铅锌矿预查。

2.主要完成人（贡献排序）：梁东、毛红伟、华北、王志旭、李文杰、赵德怀、颉宇凡、吴浩、丁威成、祁斌年、万生楠、唐魏子。

3.主要完成单位（贡献排序）：中国冶金地质总局新疆地质勘查院。

4.项目起止时间：2018年7月4日至2023年12月12日
5.任务来源：由新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心公开招标，中国冶金地质总局新疆地质勘查院中标并承担了该项目。
二、推荐意见

经新疆地质学会研究，拟同意推荐该项目，主要有以下亮点：项目找矿成果突出，勘查技术方法有较高的创新性。通过该项目的实施，首次在西昆仑二叠系神仙湾组上段细碎屑岩中发现铅锌矿化，通过勘查提交了大型铅锌矿床一处。

项目以喷流沉积成矿理论为指导，采用资料分析研究、合理的勘查工作手段，大致查明了叉路口铅锌矿形成的区域地质背景、工作区地层、构造、岩浆岩、变质作用等，对矿体进行了稀疏控制；大致了解了矿体的形态、产状和空间位置，大致了解了矿体的赋存部位、分布范围、规模、产状、形态、厚度及变化规律。测定了矿石中物质组分和含量，研究了它们的赋存状态及其相互关系。

项目通过开展构造蚀变填图、瞬变电磁测量，分析控矿关键因素，提出张性断裂控矿找矿思路，预测三维找矿靶区，指导了探矿工程合理布置，结合地质、物探、化探遥感等资料综合研究评价了区域铅锌成矿潜力，将神仙湾-甜水海巨型铅锌矿带向西北方向延拓50公里，拓展了区域铅锌矿找矿时空。

  三、成果简介

新疆叶城县叉路口铅锌矿预查项目由新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心公开招标，中国冶金地质总局新疆地质勘查院中标并承担了该项目，预查目的是以2015～2016年通过对化探综合异常HS-26-甲查证发现的叉路口铅锌矿点为工作对象开展系统的勘查工作，并对预查区进行初步潜力评价。

项目周期为2018年7月至2023年12月。项目野外完成槽探2041立方米、钻探1518.50米，总投入344.07万元。

通过本次预查工作，对区内地质特征、矿体特征、控矿因素及找矿前景进行了详细描述，大致查明了矿体的分布范围、埋藏特征及空间分布；大致查明了矿体的连续性及矿石物质组份。通过槽探及钻探工程，发现并确定了铅锌矿体20条。对勘查区内的6条铅锌多金属矿体进行了资源量估算，其中Ⅰ-1、Ⅱ-3、Ⅲ-1号矿体达到了普查要求。估算推断铅锌多金属矿石量928.7万吨，铅金属量505694吨，Pb平均品位5.45%；锌金属量382743吨，Zn平均品位4.12%；伴生银金属量445t，Ag平均品位47.92g/t；提交大型铅锌矿床1处，伴生银达到中型。

在综合分析研究已有的地、物、化资料的基础上探讨了矿床成因，认为叉路口铅锌矿床类型属构造热液充填型铅锌多金属矿床。对预查区内的找矿前景做出了初步分析，并提出了今后地质工作的意见和工作建议。该项目首次在西昆仑二叠系神仙湾组上段细碎屑岩中发现铅锌矿化，通过勘查提交了大型铅锌矿床一处。

项目以现代成矿理论为指导，采用资料分析研究、合理的勘查工作手段，大致查明了叉路口铅锌矿形成的区域地质背景、工作区地层、构造、岩浆岩、变质作用等，对矿体进行了稀疏控制；大致了解了矿体的形态、产状和空间位置，大致了解了矿体的赋存部位、分布范围、规模、产状、形态、厚度及变化规律。测定了矿石中物质组分和含量，研究了它们的赋存状态及其相互关系。

项目通过开展构造蚀变填图、瞬变电磁测量，分析控矿关键因素，提出张性断裂控矿找矿思路，预测三维找矿靶区，指导了探矿工程合理布置，结合地质、物探、化探遥感等资料综合研究评价了区域铅锌成矿潜力，将神仙湾-甜水海巨型铅锌矿带向西北方向延拓50公里，拓展了区域铅锌矿找矿时空。

四、客观评价

2023年12月22日，项目成果报告通过新疆自然资源厅评审，12月27日，新疆自然资源厅以新自然资函〔2023〕441号下发项目成果报告评审意见书。

评审结论：该项目按照设计要求开展工作，在坚持绿色勘查、安全生产的基础上，全面完成了目标任务，取得了较好的找矿成果。报告章节较齐全，内容较翔实，符合评审要求。会后项目承担单位按照评审意见书对报告进行了补充、修改，编写了专家意见的详细修改说明。同意报告评审通过，经专家组综合评分，报告质量给予优秀级(91分)评价。
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